|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad** | **Descripción** |
| 1 | Mboard GBT GA-Z97X-GAMING 5 SOC 1150 4XDDR3 VGA DVI HDMI ATX |
| 1 | Fte Poder 1000W ATX CLM V1000 80 PLUS ORO 90% EFICENCIA |
| 1 | Proc ITL Core i5-4440 3.1GHz 6M SOC1150 |
| 1 | Gab p/PC AER DS 200 MT ATX/mATX/mITX NEGRO GAMING |
| 1 | DIMM DDR3 8Gb KIN 1333MHz Non ECC CL9 |
| 1 | DD Int SATA3 1 TB SEA 3.5" 7200rpm 64MB |
| 3 | Ventilador p/Gab CLM 140mm LED Azl |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Mboard GBT GA-Z97X-GAMING 5 SOC 1150 4XDDR3 VGA DVI HDMI ATX |
| 1 | Tarjeta Video Radeon 7750 Gddr5 6x |
| 1 | Fte Poder 1000W ATX CLM V1000 80 PLUS ORO 90% EFICENCIA |
| 1 | Proc ITL Core i5-4440 3.1GHz 6M SOC1150 |
| 1 | Gab p/PC AER DS 200 MT ATX/mATX/mITX NEGRO GAMING |
| 1 | DIMM DDR3 8Gb KIN 1333MHz Non ECC CL9 |
| 1 | DD Int SATA3 1 TB SEA 3.5" 7200rpm 64MB |
| 3 | Ventilador p/Gab CLM 140mm LED Azl |
| 6 | Adaptador Mini Display a HDMI-H 6.7in XTECH XTC-341 Bco |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Mboard GBT GA-Z97X-GAMING 5 SOC 1150 4XDDR3 VGA DVI HDMI ATX |
| 2 | Tarjeta Video Radeon 7750 Gddr5 6x |
| 1 | Fte Poder 1000W ATX CLM V1000 80 PLUS ORO 90% EFICENCIA |
| 1 | Proc ITL Core i5-4440 3.1GHz 6M SOC1150 |
| 1 | Gab p/PC AER DS 200 MT ATX/mATX/mITX NEGRO GAMING |
| 2 | DIMM DDR3 8Gb KIN 1333MHz Non ECC CL9 |
| 1 | DD Int SATA3 1 TB SEA 3.5" 7200rpm 64MB |
| 5 | Ventilador p/Gab CLM 140mm LED Azl |
| 12 | Adaptador Mini Display a HDMI-H 6.7in XTECH XTC-341 Bco |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Tarjeta Video Radeon 7750 Gddr5 6x |
| 1 | Fte Poder 1000W ATX CLM V1000 80 PLUS ORO 90% EFICENCIA |
| 3 | Ventilador p/Gab CLM 140mm LED Azl |
| 6 | Adaptador Mini Display a HDMI-H 6.7in XTECH XTC-341 Bco |